Veškeré dodatečné informace budou doplněny co nejdříve, v případě, že nebudou zodpovězeny do 17.1.2024, bude prodloužen termín odevzdání nabídek, o kterém budete informováni.

1. Podle Zadávací dokumentace má být celoplošně odfrézována stávající asfaltobetonové vrstvy v tl. 50, resp. 100 mm.
V Soupisu prací jsou však uvedeny položky, které jsou v rozporu s touto skutečností. Podle metodiky ÚRS se tyto položky používají pro jiné práce a pro realizaci prací v rozsahu dle požadavku zadavatele jsou zcela nevhodné.

	2
	K
	113154113
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	1 932,000

	3
	K
	113154114
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	1 288,000



DOTAZ: Upraví Zadavatel položky Soupisu prací a poskytne jej účastníkům tak, aby odpovídaly požadovanému rozsahu prací a aby nemohl být nikdo z uchazečů uveden v omyl?

1. V Soupisu prací jsou uvedeny položky pro opravu lokálních výtluků asfaltobetonem ACP 16 v tl. 50 mm. 
Podle položky 113107230 má být stávající podklad, který má být sanován, z prostého betonu, ale v Zadávací dokumentaci není tato informace nikde uvedena.
Jak má být naloženo se vzniklým odpadem? Pro práce spojené se sanací výtluk chybí v Soupisu prací položky vyjadřující náklady na likvidaci tohoto odpadu (poplatek za uložení na skládku, popř. recyklaci, včetně dopravy). 

	1
	K
	113107230
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	805,000

	4
	K
	565135111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
	m2
	805,000



DOTAZY: Jaká je stávající podkladní vrstva. V případě, že je skutečně z prostého betonu, proč Zadavatel požaduje provést nezvyklé řešení, které také neodpovídá platným předpisům pro stavby a opravy pozemních komunikací, a to doplnění tohoto materiálu asfaltobetonem? 
V případě, že je položka 113107230 zvolena nesprávně, jak se domníváme, upraví Zadavatel položky Soupisu prací a poskytne jej účastníkům tak, aby odpovídaly požadovanému rozsahu prací a aby nemohl být nikdo z účastníků uveden v omyl?
Doplní Zadavatel do Soupisu prací položky související s likvidací odpadů vzniklých při sanaci výtluk?
                            

1. V Technické zprávě se uvádí, že pro případné výtluky, které bude nutné posílit, bude použita štěrkodrť 0/32 v tl. 150 mm. V Soupisu prací tyto práce nejsou obsaženy.

DOTAZ: Upraví Zadavatel Technickou zprávu a Soupis prací tak, aby spolu korespondovaly a odpovídaly požadovanému rozsahu prací a aby nemohl být nikdo z uchazečů uveden v omyl?

1. V Technické zprávě se uvádí, že před zahájením bouracích prací zajistí Zhotovitel vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovatele přímo v terénu. Součástí Zadávací dokumentace jsou i vyjádření správců inženýrských sítí, ta jsou však již v tuto dobu neplatná a pro vlastní vytýčení těchto inženýrských sítí by musely být znovu požádáni jejich správci k novým vyjádřením. V Soupisu prací se k této činnosti nevztahuje žádná položka.
Domníváme se, že pro povahu požadovaných prací (provedení asfaltobetonových vrstev) není nutné stávající inženýrské sítě vytyčovat.

DOTAZY: Doplní Zadavatel Soupis prací ohledně vytýčení a vyjádření správců stávajících inženýrských sítí tak, aby korespondoval s technickou zprávou a odpovídal požadovanému rozsahu prací a aby nemohl být nikdo z účastníků uveden v omyl?
V případě, že nebude požadováno vytýčení stávajících inženýrských sítí, upraví Zadavatel znění Technické zprávy?
5. 
V Technické zprávě se mj. uvádí: „Stávající poklopy budou výškově upraveny do nové nivelety, v případě poškození budou vyměněny“. V soupisu prací nejsou položky pro tyto práce uvedeny.

DOTAZ: Bude součástí realizace díla výškové úpravy znaků inženýrských sítí? Doplní Zadavatel do soupisu prací položky týkající se výškové úpravy znaků inženýrských sítí?
V případě, že tyto práce nebudou součástí realizace díla, upraví Zadavatel znění Technické zprávy?
6. 
Soupis prací obsahuje položky, které souvisí s odfrézováním stávajících asfaltobetonových vrstev, jejich dopravu na skládku a náklady na uložení odpadu na skládku.
Mělo by se jednat celkem o 711,62 tun (viz. součet položek 997221645 a 997221875). Výpočet množství položky 997221559 je uveden evidentně nesprávně, protože vychází z množství 878,715 tun odpadu.

	12
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	711,620

	13
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	4 393,575

	
	P
	
	Poznámka k položce:

dalších 5km
	
	

	
	VV
	
	878,715*5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4 393,575

	14
	K
	997221645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
	t
	426,972

	
	P
	
	Poznámka k položce:

asfaltobetonová směs předběžně určena jako nevyhovující, přesná výměra bude ověřena zkouškou
	
	

	
	VV
	
	711,62*0,6 'Přepočtené koeficientem množství
	
	426,972

	15
	K
	997221875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	284,648

	
	P
	
	Poznámka k položce:

asfaltobetonová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1
	
	

	
	VV
	
	711,62*0,4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	284,648




DOTAZ: Opraví Zadavatel soupis prací a poskytne jej účastníkům, aby mohli řádně spočítat náklady na realizaci požadovaných prací a předložit své nabídky ve správně podobě?

